

**ГОСТ 1050-88**



















**Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия**

Статус: действующий

Введен в действие: 1991-01-01

**Подготовлен предприятием ООО «Ростехсталь»** - федеральным поставщиком металлопроката

Сайт [www.rostechstal.ru](http://www.rostechstal.ru)



**Поправка:** Поправка к ГОСТ 1050-88

**Дата** **введения:** 2006-12-13

**Актуален** **с:** 2008-01-15

